|  |
| --- |
| **Raumanforderungen und Ausstattung für die Trinkwasser-Installation für BV** |
| **Raumbezeichnung:** | **Raum-Nr.:** | **Position im Gebäude:** |
| **Übliche Nutzungszeit**von \_\_\_:\_\_\_ bis \_\_\_:\_\_\_ Uhrund \_\_\_:\_\_\_ bis \_\_\_:\_\_\_ Uhr | **Übliche Nutzungstage**□ alle Wochentage□Mo □Di □Mi □Do □Fr □Sa □So |
| **Periodische Nutzung** (z.B. Ferienhaus, Schule) □ja □nein  | **Nutzungsperioden** |
| **Raumnutzung durch \_\_\_ Personen** | □ **Besondere Anforderung an die Nutzung** (z.B. barrierefrei) |
| □ **Raumtemperatur nach DIN EN 12831-1** | □ **abweichende Raumtemperatur** □ **Sommer\_\_\_°C** □ **Winter\_\_\_°C**  |
| **Komfortkriterien nach VDI 6003** zum Erreichen der Nutztemperatur an Waschtisch und Spüle | □ **Stufe 1** (60 s)□ **Stufe 2** (18 s)□ **Stufe 3** (10 s) |
| **Komfortkriterien nach VDI 6003** zum Erreichen der Nutztemperatur an Dusche und Wanne | □ **Stufe 1** (26 s; 26 s)□ **Stufe 2** (10 s; 12 s)□ **Stufe 3** (7 s; 9 s) |
| **Ausstattung** | **Stück** | **Volumenstrom (l/s)**nach Norm, sonst Wert | **Mindestfließdruck (mbar)**nach Norm, sonst Wert | **Besonderheit** |
| □ Zapfstelle Kaltwasser |  |  |  |  |
| □ Zapfstelle Warmwasser |  |  |  |  |
| □ Waschtischarmatur |  |  |  |  |
| □ Duscharmatur |  |  |  |  |
| □ Wannenfüll- und Brausearm. |  |  |  |  |
| □ WC |  |  |  |  |
| □ Bidetarmatur |  |  |  |  |
| □ Urinal |  |  |  |  |
| □ Spültischarmatur |  |  |  |  |
| □ Geschirrspüler |  |  |  | □ kalt und warm |
| □ Waschmaschine |  |  |  | □ kalt und warm |
| **Sonderausstattung** | **Stück** | **Volumenstrom (l/s)** | **Typ** | **Besonderheit** |
| □ Absperreinrichtung |  |  |  |  |
| □ Maschinenanschlüsse |  |  |  |  |
| □ Probenahmeventil |  |  |  |  |
| □ Sicherheitseinrichtung |  |  |  |  |
| □ Sicherungseinrichtung |  |  |  |  |
| □ Weitere  |  |  |  |  |
| **Erweiterte Komfort oder Sicherheitsanforderungen** |
| □ Flexschläuche wurden zum Anschluss genutzt für  |
| □ Zirkulation soll geführt werden bis an |
| □ Verbrühschutz soll bestehen für |